F_{air} = K v

F_{air} = K v^2

F_{air} = K v^{1.34}

F_{air} − mg = 0 ⇒ F_{air} = mg

y = mx + b

F_{air} = K v^p

log(F_{air}) = log(K v^p) = log(K) + log( v^p) = log(K) + p log( v)